**Filtr powietrza, wymienny KF 25-7**

Filtr wymienny dla filtra powietrza TFP i TFP-7.

Filtr kieszeniowy.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | KF 25-7 |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Ciężar: | 1,47 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 2,12 kg |
| Klasa filtra: | ISO ePM1 80 % (F7) |
| Wymiar kanału: | 500 mm x 300 mm |
| Szerokość: | 510 mm |
| wysokość: | 295 mm |
| Głębokość: | 260 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 600 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 300 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 315 mm |
| temperatura otoczenia: | 70 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 2 szt. |
| Asortyment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799938644 |
| Numer katalogowy: | 0093.0864 |

Producent: MAICO

KF 25-7 Filtr powietrza, wymienny