**Czujnik uniwersalny WS 75 VOC**

Czujnik uniwersalny posiada trzy czujniki: temperatury, wilgotności i VOC.

Urządzenie wentylacyjne sterowane jest na podstawie pomiaru wartości wilgotności i występujących lotnych związków organicznych.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | WS 75 VOC |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | zielony |
| Ciężar: | 0,01 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,02 kg |
| Szerokość: | 63 mm |
| wysokość: | 25 mm |
| Głębokość: | 16 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 90 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 85 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 45 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992493 |
| Numer katalogowy: | 0157.1591 |

Producent: MAICO

WS 75 VOC Czujnik uniwersalny