**Pierścień uszczelniający MA-D90**

Pierścień uszczelniający DN90 z silikonu do łatwego hermetycznego łączenia przewodów giętkich DN90 i elementów systemu MAICOAir DN90.

Pierścień uszczelniający DN90, w którego skład wchodzi: 1 pierścień uszczelniający DN90.

Kolor czarny.

Opakowanie jednostkowe: 10 sztuk.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | MA-D90 |
| Miejsce montażu: | Sufit / Ściana / Podłoga |
| Materiał: | Silikon |
| Kolor: | czarny |
| Ciężar: | 0,01 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,1 kg |
| Wielkość nominalna: | 90 mm |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 90 mm |
| Szerokość: | 85 mm |
| wysokość: | 10 mm |
| Głębokość: | 85 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 110 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 50 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 140 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 10 szt. |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799993155 |
| Numer katalogowy: | 0175.0335 |

Producent: MAICO

MA-D90 Pierścień uszczelniający