**Osiowy wentylator dachowy DZD 50/4 A-Ex**

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | DZD 50/4 A-Ex |
| Wydajność powietrza: | 6.400 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 1.360 1/min |
| Wydajność nominalna: | 740 W |
| Pobór mocy: | 740 W |
| INom: | 1,29 A |
| IMax: | 1,4 A |
| Ciężar: | 46,7 |
| IA/IN: | 3 |
| Atest dla produktów zabezpieczonych przed wybuchem: | 84/3899 |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799877868 |
| Numer katalogowy: | 0087.0786 |

Producent: MAICO

DZD 50/4 A-Ex Osiowy wentylator dachowy