**Osiowy wentylator kanałowy DZR 45/6 A-Ex**

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | DZR 45/6 A-Ex |
| Wydajność powietrza: | 4.500 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 960 1/min |
| Wydajność nominalna: | 200 W |
| INom: | 0,64 A |
| IMax: | 0,61 A |
| Ciężar: | 16,4 |
| IA/IN: | 2,6 |
| Atest dla produktów zabezpieczonych przed wybuchem: | 84/3896 |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799867807 |
| Numer katalogowy: | 0086.0780 |

Producent: MAICO

DZR 45/6 A-Ex Osiowy wentylator kanałowy