**Czujnik SE ECA 150 ipro B**

Czujnik ruchu – część zamienna wentylatorów do małych pomieszczeń ECA 150 ipro B i ECA 150 ipro KB.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | SE ECA 150 ipro B |
| Materiał obudowy: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | biały |
| Ciężar: | 0,01 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,06 kg |
| Szerokość: | 32,5 mm |
| wysokość: | 59 mm |
| Głębokość: | 24,5 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 175 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 250 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 30 mm |
| Asortyment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799100867 |
| Numer katalogowy: | E157.0145.0000 |

Producent: MAICO

SE ECA 150 ipro B Czujnik