**Eelement wylotowy AES ER EC**

Element wylotowy – część zamienna wkładu wentylatora ER EC z bocznym wydmuchem powietrza.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | AES ER EC |
| Materiał obudowy: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | czarny |
| Ciężar: | 0,03 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,13 kg |
| Kierunek wydmuchu powietrza: | boczny |
| Szerokość: | 84 mm |
| wysokość: | 85 mm |
| Głębokość: | 84 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 170 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 155 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 170 mm |
| Asortyment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799100430 |
| Numer katalogowy: | E059.2053.0000 |

Producent:
MAICO

AES ER EC Eelement wylotowy