**Kratka ochronna do wlotu powietrza SGEI ES 12**

Kratka ochronna ze stali stopowej.

Do mocowania na wentylatorze.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | SGEI ES 12 |
| Materiał: | Stal nierdzewna |
| Kolor: | srebrny |
| Ciężar: | 0,12 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,12 kg |
| Wielkość: | 120 mm |
| Szerokość: | 170 mm |
| wysokość: | 170 mm |
| Głębokość: | 1 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 170 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 170 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 1 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799733317 |
| Numer katalogowy: | 0073.0331 |

Producent: MAICO

SGEI ES 12 Kratka ochronna do wlotu powietrza