**Rama montażowa MRI 40-45**

Rama montażowa do mocowanie wentylatorów dachowych.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | MRI 40-45 |
| Materiał: | Blacha stalowa |
| Kolor: | srebrny |
| Ciężar: | 3,2 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 3,2 kg |
| Długość znamionowa  w mm: | 400-450 |
| Szerokość: | 630 mm |
| wysokość: | 30 mm |
| Głębokość: | 600 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 630 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 30 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 600 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799730415 |
| Numer katalogowy: | 0073.0041 |

Producent: MAICO

MRI 40-45 Rama montażowa