**Podstawa dachowa dla dachów falistych i trapezowych SOWT 45**

Podstawa dachowa do montażu wentylatorów dachowych na dachach pochyłych.

Z izolacją akustyczną i cieplną wykonaną z odpornych na ścieranie i niepalnych płyt z włókna mineralnego.

Wersje standardowe dla nachylenia dachu do 30°.

Podstawy o innej wysokości oraz wersje dla dachów o nachyleniu większym niż 30° dostępne są na żądanie.

Do stosowania na dachach trapezowych i falistych.

Profile o pasującym kształcie muszą być przygotowane przez inwestora.

Blachę profilową zapewnia inwestor.

Wskazówka: Podstawy dachowe do dachów falistych i trapezowych są wykonywane zgodnie z danymi podanymi przez inwestora. Nie jest więc możliwe przyjęcie ich zwrotu.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | SOWT 45 |
| Wykonanie: | do 30° nachylenia dachu |
| Materiał obudowy: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Ciężar: | 19 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 20 kg |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 450 mm |
| Szerokość: | 1.085 mm |
| wysokość: | 290 mm |
| Głębokość: | 1.095 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 1.150 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 1.080 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 500 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799939894 |
| Numer katalogowy: | 0093.0989 |

Producent: MAICO

SOWT 45 Podstawa dachowa dla dachów falistych i trapezowych