**Materiał montażowy i uszczelniający BD 56**

Materiały montażowe i uszczelniające do szczelnego łączenia kołnierzy z systemami kanałów.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | BD 56 |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Ciężar: | 1,185 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 1,2 kg |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 560 mm |
| Szerokość: | 240 mm |
| wysokość: | 150 mm |
| Głębokość: | 100 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 241 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 151 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 101 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799921400 |
| Numer katalogowy: | 0092.0140 |

Producent:

 MAICO

BD 56 Materiał montażowy i uszczelniający