**Wspornik montażowy DDEx 500 MKR**

Wspornik montażowy do zamocowania różnicowego wyłącznika ciśnieniowego DDEx 500 do kanałów okrągłych o średnicy do 600 mm.

Zawiera płytę montażową z dwoma zestawami opasek rurowych do różnych średnic rur.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | DDEx 500 MKR |
| Miejsce montażu: | Rura |
| Materiał: | Stal nierdzewna |
| Kolor: | srebrny |
| Ciężar: | 0,38 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,7 kg |
| Szerokość: | 197 mm |
| wysokość: | 85 mm |
| Głębokość: | 97 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 345 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 185 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 117 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799573050 |
| Numer katalogowy: | 0157.0305 |

Producent: MAICO

DDEx 500 MKR Wspornik montażowy