**Pierścień uszczelniający MF-FDR90**

Pierścień uszczelniający pasujący do rury giętkiej MF-F.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | MF-FDR90 |
| Materiał: | Kauczuk EPDM |
| Ciężar: | 0,01 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,09 kg |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 90 mm |
| Szerokość: | 90 mm |
| wysokość: | 90 mm |
| Głębokość: | 10 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 110 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 110 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 50 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 10 szt. |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799752639 |
| Numer katalogowy: | 0175.0263 |

Producent: MAICO

MF-FDR90 Pierścień uszczelniający