**Kątownik MF-WL125 80/200**

Kształtka przejściowa 90° z przekroju okrągłego (zaworu powietrza nawiewanego lub wywiewanego) na adapter wsuwany MF-WE.

Króciec przyłączeniowy ze złączką.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | MF-WL125 80/200 |
| Kierunek powietrza: | Wentylacja i wyciąg powietrza |
| Miejsce montażu: | Sufit / Podłoga / Ściana |
| Materiał: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Ciężar: | 1,15 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 1,2 kg |
| Wielkość nominalna: | 125 mm |
| Szerokość: | 277,5 mm |
| wysokość: | 390 mm |
| Głębokość: | 200 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 277,5 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 390 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 200 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799185314 |
| Numer katalogowy: | 0018.0531 |

Producent: MAICO

MF-WL125 80/200 Kątownik