**Element przejściowy do obrotu o 180° FFS-Ü180**

Element przejściowy do zmiany kierunku lub obracania o 180° giętkiego kanału rurowego płaskiego.

Zakres dostawy:

1 element przejściowy

2 pojedyncze zamocowania rurowe do adaptera (FFS-RA)

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | FFS-Ü180 |
| Strumień objętości: | 15 m³/h / 30 m³/h / 45 m³/h bei 0,9 Pa /3,6 Pa / 8,0 Pa |
| Ciężar: | 0,14 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,16 kg |
| Szerokość: | 143 mm |
| wysokość: | 72 mm |
| Głębokość: | 121 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 180 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 75 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 160 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799558798 |
| Numer katalogowy: | 0055.0879 |

Producent: MAICO

FFS-Ü180 Element przejściowy do obrotu o 180°