**Filtr powietrza, wymienny KF 28**

Filtr wymienny dla filtra powietrza TFP i TFP-7.

Filtr kieszeniowy.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | KF 28 |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Ciężar: | 1,57 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 2,96 kg |
| Klasa filtra: | ISO Coarse 85 % (G4) |
| Wymiar kanału: | 600 mm x 300 mm |
| Szerokość: | 610 mm |
| wysokość: | 295 mm |
| Głębokość: | 270 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 625 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 335 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 625 mm |
| temperatura otoczenia: | 70 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 2 szt. |
| Asortyment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799936831 |
| Numer katalogowy: | 0093.0683 |

Producent: MAICO

KF 28 Filtr powietrza, wymienny