**Mufa połączeniowa MA-M90**

Mufa połączeniowa DN90 z tworzywa sztucznego nadającego się do recyklingu, służąca do łatwego i hermetycznego łączenia przewodów giętkich DN90.

Mufa połączeniowa DN90, w której skład wchodzą: 2 pierścienie uszczelniające DN90, 2 rozwierne klamry zabezpieczające DN90 do mocowania przewodów giętkich.

Kolor biały/półprzeźroczysty.

Ma wtykowy system kontroli wzrokowej, zapewniający precyzyjne, kontrolowane wsuwanie przewodu giętkiego.

Opakowanie jednostkowe: 1 szt.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | MA-M90 |
| Miejsce montażu: | Sufit / Ściana / Podłoga |
| Materiał: | polipropylen (PP) |
| Kolor: | kolor biały – przeźroczysty |
| Ciężar: | 0,1 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,12 kg |
| Wielkość nominalna: | 90 mm |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 90 mm |
| Szerokość: | 98 mm |
| wysokość: | 98 mm |
| Głębokość: | 96 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 150 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 150 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 150 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799993018 |
| Numer katalogowy: | 0059.2132 |

Producent: MAICO

MA-M90 Mufa połączeniowa