**Osłona ABD ER 17 1**

Pokrywa ze stałą kratką wewnętrzną i filtrem – część zamienna wkładów wentylatora ER 17/60-1 i ER 17/60-1 VZ.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ABD ER 17 1 |
| Materiał obudowy: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | biel drogowa, podobna do RAL 9016 |
| Ciężar: | 0,33 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,55 kg |
| Szerokość: | 245 mm |
| wysokość: | 40 mm |
| Głębokość: | 245 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 270 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 155 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 280 mm |
| Asortyment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799100010 |
| Numer katalogowy: | E093.0570.0002 |

Producent: MAICO

ABD ER 17 1 Osłona