**Pokrywa grzejnika dogrzewania NHA WS 75**

Pokrywa grzejnika dogrzewania – część zamienna do zdecentralizowanych urządzeń wentylacyjnych WS 75.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | NHA WS 75 |
| Materiał obudowy: | Tworzywo sztuczne |
| Ciężar: | 0,12 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,24 kg |
| Szerokość: | 306 mm |
| wysokość: | 65 mm |
| Głębokość: | 21 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 308 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 300 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 45 mm |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799101352 |
| Numer katalogowy: | E175.0332.0000 |

Producent: MAICO

NHA WS 75 Pokrywa grzejnika dogrzewania