**Wentylator V WS 75**

Wentylator – część zamienna do decentralizowanych urządzeń wentylacyjnych WS 75.

Elektryczne złącze wtykowe do szybkiego montażu wentylatora w urządzeniu wentylacyjnym.

Łatwe w montażu zatrzaskowe mocowanie wentylatora.

Solidny, energooszczędny silnik EC.

Niewymagający konserwacji, z obustronnie zamkniętymi łożyskami kulkowymi.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | V WS 75 |
| Ciężar: | 0,6 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,82 kg |
| Szerokość: | 200 mm |
| wysokość: | 205 mm |
| Głębokość: | 115 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 280 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 280 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 155 mm |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799101260 |
| Numer katalogowy: | E156.0191.0002 |

Producent: MAICO

V WS 75 Wentylator