**Kształtka redukcyjna REM 18/10 Ex**

Kształtki redukcyjne do montażu wentylatorów kanałowych w systemach kanałów.

REM ...: Z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia.

REM ... Ex: Z materiału antystatycznego (metalu) do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | REM 18/10 Ex |
| Miejsce montażu: | Rura |
| Materiał: | Metal |
| Ciężar: | 0,67 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,7 kg |
| Redukcja do wielkości nominalnej: | 180 mm / 100 mm |
| Szerokość: | 179 mm |
| wysokość: | 179 mm |
| Głębokość: | 220 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 179 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 179 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 220 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799553021 |
| Numer katalogowy: | 0055.0302 |

Producent: MAICO

REM 18/10 Ex Kształtka redukcyjna