**Kanałowy tłumik akustyczny z kulisą 40 mm KSD55/110/700**

Cechy

Kanałowy tłumik akustyczny z kulisą 40 mm, złączka Szerokość całkowita = szerokość tłumika akustycznego. Powierzchnia: ocynkowana metodą Sędzimira.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | KSD55/110/700 |
| Materiał obudowy: | Blacha stalowa, ocynkowana metodą Sędzimira |
| Wymiar kanału: | 110 mm x Array x 55 mm |
| Szerokość: | 150 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799990437 |
| Numer katalogowy: | 0092.0452 |

Producent: MAICO

KSD55/110/700 Kanałowy tłumik akustyczny z kulisą 40 mm