**Osłona ABD ECA 120 2**

Pokrywa ze stałą kratką wewnętrzną – część zamienna wentylatora do małych pomieszczeń ECA 120 P.

Stosowana w wersji z linką pociągową.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ABD ECA 120 2 |
| Materiał obudowy: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | biel drogowa, podobna do RAL 9016 |
| Ciężar: | 0,12 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,28 kg |
| Szerokość: | 173 mm |
| wysokość: | 38 mm |
| Głębokość: | 173 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 210 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 75 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 220 mm |
| Asortyment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799101154 |
| Numer katalogowy: | E059.1010.9100 |

Producent: MAICO

ABD ECA 120 2 Osłona