**Kratka ochronna do wlotu powietrza SGEI K 63**

Kratka ochronna okrągła zgodna z ISO 10615.

Ze stali, do wentylatorów typoszeregu GRK R / GRK R Ex.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | SGEI K 63 |
| Materiał: | Stal |
| Kolor: | srebrny |
| Ciężar: | 1,9 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 1,9 kg |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 630 mm |
| Szerokość: | 630 mm |
| wysokość: | 14 mm |
| Głębokość: | 2,4 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 630 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 14 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 2,4 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799734710 |
| Numer katalogowy: | 0073.0471 |

Producent: MAICO

SGEI K 63 Kratka ochronna do wlotu powietrza