**Nawiewnik, filtr wymienny ZEF 10 T**

ZEF 10 T: Wymienny filtr powietrza dla nawiewnika ZE 10 T.

ZEF 10 IB: Wymienny filtr powietrza dla nawiewników ZE 10 IB.

ZEF 45 F: Wymienny filtr powietrza dla LE 45 F.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ZEF 10 T |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,02 kg |
| Klasa filtra: | G3 |
| Szerokość z opakowaniem: | 150 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 60 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 150 mm |
| temperatura otoczenia: | 50 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 5 szt. |
| Asortyment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799930228 |
| Numer katalogowy: | 0093.0022 |

Producent: MAICO

ZEF 10 T Nawiewnik, filtr wymienny