**Odgałęźnik 45°, poziomy AZ45H80/200/80/100**

Cechy

Odgałęzienie 45° poziome, wszystkie odejścia złączka. Powierzchnia: ocynkowana metodą Sędzimira.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | AZ45H80/200/80/100 |
| Materiał: | Blacha stalowa, ocynkowana metodą Sędzimira |
| Ciężar z opakowaniem: | 0 kg |
| Wymiar kanału: | 200 mm x Array x 80 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 0 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 0 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 0 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799557425 |
| Numer katalogowy: | 0055.0742 |

Producent: MAICO

AZ45H80/200/80/100 Odgałęźnik 45°, poziomy