**Króciec wylotowy z uszczelnieniem pierścieniem tocznym i kratką ochronną ASS 160**

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ASS 160 |
| Rodzaj montażu: | Montaż podtynkowy |
| temperatura otoczenia: | 60 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799555209 |
| Numer katalogowy: | 0055.0520 |

Producent: MAICO

ASS 160 Króciec wylotowy z uszczelnieniem pierścieniem tocznym i kratką ochronną