**Mufa połączeniowa MA-M63**

Mufa połączeniowa DN63 z tworzywa sztucznego nadającego się do recyklingu, służąca do łatwego i hermetycznego łączenia przewodów giętkich DN63.

Mufa połączeniowa DN63, w której skład wchodzą: 2 pierścienie uszczelniające DN63, 2 rozwierne klamry zabezpieczające DN63 do mocowania przewodów giętkich.

Kolor biały/półprzeźroczysty.

Ma wtykowy system kontroli wzrokowej, zapewniający precyzyjne, kontrolowane wsuwanie przewodu giętkiego.

Opakowanie jednostkowe: 1 szt.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | MA-M63 |
| Miejsce montażu: | Sufit / Ściana / Podłoga |
| Materiał: | polipropylen (PP) |
| Kolor: | kolor biały – przeźroczysty |
| Ciężar: | 0,07 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,09 kg |
| Wielkość nominalna: | 63 mm |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 63 mm |
| Szerokość: | 71 mm |
| wysokość: | 71 mm |
| Głębokość: | 82 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 120 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 120 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 120 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992998 |
| Numer katalogowy: | 0059.2130 |

Producent: MAICO

MA-M63 Mufa połączeniowa