**Osłona ABD ER 60/100/Centro**

Pokrywa z filtrem i wskaźnik wymiany wkładu jako część zamienna do różnych wkładów wentylatora serii ER 60, ER 100 i Centro.

Możliwość obracania pokrywy o kąt ± 5°, a więc kompensacji nierównego osadzenia obudowy.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ABD ER 60/100/Centro |
| Materiał obudowy: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | biel drogowa, podobna do RAL 9016 |
| Ciężar: | 0,43 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,66 kg |
| Klasa filtra: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Szerokość: | 250 mm |
| wysokość: | 250 mm |
| Głębokość: | 33 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 280 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 280 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 155 mm |
| Asortyment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799101192 |
| Numer katalogowy: | E059.1017.9001 |

Producent: MAICO

ABD ER 60/100/Centro Osłona