**Czujnik temperatury SE WS 75 T**

Czujnik temperatury – część zamienna do decentralizowanych urządzeń wentylacyjnych WS 75.

Czujnik steruje urządzeniem wentylacyjnym w oparciu o mierzone wartości temperatury.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | SE WS 75 T |
| Ciężar: | 0,01 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,05 kg |
| Szerokość: | 120 mm |
| wysokość: | 20 mm |
| Głębokość: | 10 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 250 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 178 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 20 mm |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799101277 |
| Numer katalogowy: | E157.0165.0000 |

Producent: MAICO

SE WS 75 T Czujnik temperatury