**Osłona ABD ECA 100 ipro 3**

Pokrywa jako część zamienna do różnych wentylatorów do małych pomieszczeń serii ECA 100 ipro w wersjach standard, sterowanie fotoelektryczne, sterowanie zależne od wilgotności, odbiornik radiowy i sterowanie zależne od wilgotności, wentylator do małych pomieszczeń AKE 100.

Wlot powietrza ukryty za ozdobną pokrywą.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ABD ECA 100 ipro 3 |
| Materiał obudowy: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | biel drogowa, podobna do RAL 9016 |
| Ciężar: | 0,14 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,28 kg |
| Szerokość: | 160 mm |
| wysokość: | 160 mm |
| Głębokość: | 50 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 175 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 175 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 160 mm |
| Asortyment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799100584 |
| Numer katalogowy: | E059.2022.9200 |

Producent: MAICO

ABD ECA 100 ipro 3 Osłona