**Stopa montażowa FUI 80**

Stopa montażowa do montażu DAR/DAR Ex na ścianach, dachach lub wspornikach.

Powłoka z żywicy epoksydowej chroni przed wpływem warunków atmosferycznych.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | FUI 80 |
| Materiał: | Blacha stalowa, pokryta żywicą epoksydową |
| Kolor: | szary |
| Ciężar: | 3,7 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 3,7 kg |
| Szerokość: | 800 mm |
| wysokość: | 221 mm |
| Głębokość: | 40 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 800 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 221 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 40 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799732273 |
| Numer katalogowy: | 0073.0227 |

Producent: MAICO

FUI 80 Stopa montażowa