**Żaluzja kanałowa VKRI HV 50-56**

Samoczynna żaluzja kanałowa z prostokątną płytą łączącą.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | VKRI HV 50-56 |
| Materiał: | Stal |
| Kolor: | szary |
| Ciężar: | 7 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 7 kg |
| Szerokość: | 610 mm |
| wysokość: | 610 mm |
| Głębokość: | 200 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 610 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 610 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 200 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799730620 |
| Numer katalogowy: | 0073.0062 |

Producent: MAICO

VKRI HV 50-56 Żaluzja kanałowa