**Złącze elastyczne STKI 45**

Złącze elastyczne z PCV do montażu dźwiękochłonnego i tłumiącego drgania.

Z dwoma taśmami mocującymi.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | STKI 45 |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | szary |
| Ciężar: | 1,5 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 1,5 kg |
| Wielkość nominalna: | 450 mm |
| Szerokość: | 355 mm |
| wysokość: | 355 mm |
| Głębokość: | 160 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 355 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 355 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 160 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799734949 |
| Numer katalogowy: | 0073.0494 |

Producent: MAICO

STKI 45 Złącze elastyczne