**Zestaw naprawczy ER-RPK**

Ten zestaw naprawczy umożliwia montaż wkładu wentylatora ER EC w obudowie ER – UP/G, ER – UPD i ER – UPB... starszego typu z zachowaniem kompatybilności wstecznej.

Składa się on z uszczelki dennej, zaślepki, adaptera wydmuchowego oraz płytki adaptera z dwoma śrubami, w tym jedną centralną.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ER-RPK |
| Ciężar: | 0,07 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,27 kg |
| Szerokość: | 210 mm |
| wysokość: | 80 mm |
| Głębokość: | 205 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 275 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 100 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 275 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 zestaw |
| Odpowiedni dla produktów: | ER EC |
| Asortyment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799992332 |
| Numer katalogowy: | 0093.1563 |

Producent: MAICO

ER-RPK Zestaw naprawczy