**Żaluzja rurkowa VKRI 40-45**

Samoczynna żaluzja rurkowa z zaokrągloną płytą łączącą.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | VKRI 40-45 |
| Materiał: | Stal |
| Kolor: | srebrny |
| Ciężar: | 6 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 6 kg |
| Szerokość: | 500 mm |
| wysokość: | 222 mm |
| Głębokość: | 500 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 500 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 222 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 500 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799730293 |
| Numer katalogowy: | 0073.0029 |

Producent: MAICO

VKRI 40-45 Żaluzja rurkowa