**Płytka obwodu drukowanego PL ER 60 GVZ**

Płytka obwodu drukowanego – część zamienna zespołu wentylatora ER 60 GVZ.

Stosowana w wersji z przełącznikiem na wydajność podstawową i łącznikiem czasowym zwłocznym.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | PL ER 60 GVZ |
| Ciężar: | 0,09 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,17 kg |
| Szerokość: | 45 mm |
| wysokość: | 35 mm |
| Głębokość: | 116 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 150 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 45 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 210 mm |
| Asortyment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799100423 |
| Numer katalogowy: | E101.1014.9504 |

Producent: MAICO

PL ER 60 GVZ Płytka obwodu drukowanego