**Materiał montażowy i uszczelniający BD 35**

Materiały montażowe i uszczelniające do szczelnego łączenia kołnierzy z systemami kanałów.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | BD 35 |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Ciężar: | 0,4 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,36 kg |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 350 mm |
| Szerokość: | 140 mm |
| wysokość: | 140 mm |
| Głębokość: | 30 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 140 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 30 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 140 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799921356 |
| Numer katalogowy: | 0092.0135 |

Producent: MAICO

BD 35 Materiał montażowy i uszczelniający