**Osłona ciemniowa ZDK 25**

Osłona ciemniowa zapobiegająca przedostawaniu się światła przez otwór wentylacyjny.

Musi być instalowana wewnątrz pomieszczenia.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ZDK 25 |
| Kierunek powietrza: | Odpowietrzanie |
| Montaż: | wewnętrzny |
| Miejsce montażu: | Ściana / Sufit |
| Rodzaj montażu: | natynkowy |
| Materiał: | Blacha stalowa, powlekana proszkowo |
| Kolor: | czarny |
| Ciężar: | 8,56 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 10,2 kg |
| Szerokość: | 483 mm |
| wysokość: | 483 mm |
| Głębokość: | 254 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 585 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 505 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 280 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799933502 |
| Numer katalogowy: | 0093.0350 |

Producent: MAICO

ZDK 25 Osłona ciemniowa