**Kanał nawiewu powietrza ZEK 45 F**

Kanał powietrza nawiewanego do montażu nawiewnika ZE 45 F w kształtownikach zamkniętych, jak np. okna z tworzywa sztucznego itd.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ZEK 45 F |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Ciężar: | 0,1 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,14 kg |
| Szerokość: | 365 mm |
| wysokość: | 18 mm |
| Głębokość: | 94 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 365 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 20 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 150 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799520504 |
| Numer katalogowy: | 0152.0050 |

Producent: MAICO

ZEK 45 F Kanał nawiewu powietrza