**Odcinek rury dla siłownika MSR 150**

Odcinek rury do montażu siłowników MS… i MS… S.

Z otworami do zamocowania siłownika i jako przepust kablowy.

Z otworem kontrolnym, zamkniętym gumowym korkiem.

Z zakładką odsadzoną na zewnątrz, aby wewnątrz powstała gładka powierzchnia.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | MSR 150 |
| Materiał: | ocynkowana blacha stalowa |
| Ciężar: | 1,1 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 1,125 kg |
| Wielkość nominalna: | 150 mm |
| Długość: | 400 mm |
| Szerokość: | 150 mm |
| wysokość: | 150 mm |
| Głębokość: | 400 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 153 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 153 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 400 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799925125 |
| Numer katalogowy: | 0092.0512 |

Producent: MAICO

MSR 150 Odcinek rury dla siłownika