**Kratka ochronna do wydmuchu powietrza SGAI ES 16**

Prostokątna kratka ochronna.

Pasuje do typoszeregu GRM ES, GRM ES Ex.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | SGAI ES 16 |
| Materiał: | Stal nierdzewna |
| Kolor: | srebrny |
| Ciężar: | 0,15 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,15 kg |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 160 mm |
| Szerokość: | 195 mm |
| wysokość: | 195 mm |
| Głębokość: | 2 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 195 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 195 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 2 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799733287 |
| Numer katalogowy: | 0073.0328 |

Producent: MAICO

SGAI ES 16 Kratka ochronna do wydmuchu powietrza