**Kształtka redukcyjna, asymetryczna REDA80/150/80**

Cechy

Reduktor asymetryczny, złączka. Powierzchnia: ocynkowana metodą Sędzimira.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | REDA80/150/80 |
| Materiał obudowy: | Blacha stalowa, ocynkowana metodą Sędzimira |
| Ciężar z opakowaniem: | 0 kg |
| Wymiar kanału: | 150 mm x Array x 80 mm |
| Redukcja do wymiaru kanału: | x/ x |
| Szerokość z opakowaniem: | 0 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 0 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 0 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799557166 |
| Numer katalogowy: | 0055.0716 |

Producent: MAICO

REDA80/150/80 Kształtka redukcyjna, asymetryczna