**Filtr powietrza, wymienny WSG 150**

Wymienny filtr powietrza do centralnego urządzenia wentylacyjnego WS 150

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | WSG 150 |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Ciężar: | 0,04 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,06 kg |
| Klasa filtra: | ISO Coarse 70 % (G4) |
| Szerokość: | 350 mm |
| wysokość: | 250 mm |
| Głębokość: | 22 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 351 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 251 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 45 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 2 szt. |
| Odpowiedni dla produktów: | WS 150 |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799938927 |
| Numer katalogowy: | 0093.0892 |

Producent: MAICO

WSG 150 Filtr powietrza, wymienny