**Luftfilter, Ersatz PPF E2**

Ersatz-Luftfilter für Einzelraumlüftungsgerät PushPull 60 K.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | PPF E2 |
| Einbauort: | Lüftungsgerät |
| Material: | Synthetik |
| Farbe: | schwarz |
| Gewicht: | 0,03 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,07 kg |
| Filterklasse: | ISO Coarse 85 % (G4) |
| Breite: | 190 mm |
| Höhe: | 170 mm |
| Tiefe: | 18 mm |
| Breite mit Verpackung: | 190,5 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 170,5 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 40 mm |
| Verpackungseinheit: | 2 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799930860 |
| Artikelnummer: | 0093.0086 |

Hersteller: MAICO

PPF E2 Luftfilter, Ersatz