**Adapter MA-AD1-90**

Adapter aus recyclebarem Kunststoff für 1 x Flexrohre DN 90.

Übergang für Zuleitung DN 125 (Nippelmaß).

Erforderliches Zubehör: Verlängerungsrohr MA-VR250 (0059.2133).

Adapter bestehend aus: 1 Dichtring DN 90, 1 lösbare Sicherungs-Klammer DN 90 zum Befestigen der Flexrohre.

Farbe anthrazit (Korpus) mit weiß/leicht transparenten Anschlussstutzen.

Mit Einsteck-Sichtkontrolle für passgenauen und kontrollierten Flexrohr-Einschub.

Druckstabil zum Einbetonieren in Filigran-Geschossdecke.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | MA-AD1-90 |
| Einbauort: | Decke / Wand / Fussboden |
| Material: | Polypropylen (PP) |
| Farbe: | Anthrazit |
| Gewicht: | 0,42 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,73 kg |
| Anschlussdurchmesser: | 125 mm |
| Nennweite: | 90 mm |
| Geeignet für Nennweite: | 90 mm |
| Breite: | 230 mm |
| Höhe: | 124 mm |
| Tiefe: | 287 mm |
| Breite mit Verpackung: | 278 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 143 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 300 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992929 |
| Artikelnummer: | 0059.2123 |

Hersteller: MAICO

MA-AD1-90 Adapter