**Befestigungsschelle MF-S75**

Befestigungsschellen für die Montage der Flexrohre MF-F vor allem im Sanierungsfall, aber auch im Neubau einsetzbar.

Schnelle Montage, da das Einhängen der Rohre ohne Werkzeug erfolgen kann.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | MF-S75 |
| Luftrichtung: | Be- und Entlüftung |
| Einbauort: | Decke / Wand / Fußboden |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 0,1 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,12 kg |
| Geeignet für Nennweite: | 75 mm |
| Breite: | 115 mm |
| Höhe: | 100 mm |
| Tiefe: | 32 mm |
| Breite mit Verpackung: | 115 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 100 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 32 mm |
| Gewinde: | M8 / M10 |
| Schlüsselweite: | SW 17 |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799184706 |
| Artikelnummer: | 0018.0470 |

Hersteller: MAICO

MF-S75 Befestigungsschelle