**Rohbau-Set WRG 35-SR**

Rohbauset zum Einbau in die Wand.

Lieferumfang: Wandhülse (3-teilig), 2 Putzschutzdeckel und Außenabdeckung aus Edelstahl mit Bohrschablone.

Wird als Zubehör für Endmontage-Sets WRG 35-1-SE und WRG 35H-SE benötigt.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | WRG 35-SR |
| Drehzahlsteuerbar: | - |
| Einbauort: | Wand |
| Material: | Kunststoff EPP |
| Gewicht: | 2,2 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 3,5 kg |
| Nennweite: | 350 mm |
| Breite: | 346 mm |
| Höhe: | 350 mm |
| Tiefe: | 350 mm |
| Breite mit Verpackung: | 400 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 400 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 455 mm |
| Umgebungstemperatur: | 40 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799924500 |
| Artikelnummer: | 0192.0450 |

Hersteller: MAICO

WRG 35-SR Rohbau-Set