**Abdeckung Oberteil ABDO ER-AB**

Abdeckung Oberteil als Ersatzteil für Abdeckung ER-AB.

Für Ausführung mit Bewegungsmelder mit intelligentem Zeitmodul.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ABDO ER-AB |
| Material Gehäuse: | Kunststoff |
| Farbe: | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 |
| Gewicht: | 0,21 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,38 kg |
| Breite: | 280 mm |
| Höhe: | 33 mm |
| Tiefe: | 280 mm |
| Breite mit Verpackung: | 285 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 40 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 285 mm |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799100935 |
| Artikelnummer: | E059.2047.9000 |

Hersteller: MAICO

ABDO ER-AB Abdeckung Oberteil