**Motorsockel MSI 12**

Befestigungsfuß für Motor.

Passend für die Baureihen GRM und GRM Ex.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | MSI 12 |
| Material: | Stahlblech, epoxidbeschichtet |
| Farbe: | grau |
| Gewicht: | 1 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 1 kg |
| Geeignet für Nennweite: | 120 mm |
| Breite: | 100 mm |
| Höhe: | 160 mm |
| Tiefe: | 205 mm |
| Breite mit Verpackung: | 100 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 160 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 205 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799732945 |
| Artikelnummer: | 0073.0294 |

Hersteller: MAICO

MSI 12 Motorsockel